ColorMask是表示写入哪些通道，可以是RGBA的任意组合

当与混合一起作用时，是先混合得到结果之后再选择相应的通道写入颜色缓冲区